***Приложение № 3***

***к извещению об осуществлении закупки***

**Описание объекта закупки**

**(Техническое задание)**

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту компьютерного оборудования и оргтехники МКУ «Управление образования» г. Рубцовска

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование вида оказываемых услуг | Код в соответствии с ОКПД 2 | Количество,шт. |
| 1. | Замена печатающей головки Epson L800 | 95.11.10.000-00000002Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования | 1 |
| 2. | Ремонт блока фотобарабана Kyocera DK-170 | 95.11.10.000-00000002Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования | 1 |
| 3. | Ремонт узла термозакрепления Kyocera FK-1150 | 95.11.10.000-00000002Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования | 4 |
| 4. | Ремонт блока фотобарабана Kyocera DK-1150 | 95.11.10.000-00000002Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования | 3 |
| 5. | Замена роликов захвата бумаги Kyocera p2335d | 95.11.10.000-00000002Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования | 3 |

При оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту компьютерного оборудования и оргтехники невозможно заранее определить необходимый объем оказываемых услуг и необходимое количество запасных частей к технике, подлежащей ремонту.

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям):

**1.** Используемые при оказании услуг Исполнителем запасные части и расходные материалы по своему качеству и комплектности должны соответствовать требованиям ГОСТ, подтверждаться сертификатами качества и соответствия;

**2.** Используемые при оказании услуг Исполнителем запасные части и расходные материалы должны быть новыми, сертифицированными, выпущенными к свободному обращению на территории Российской Федерации без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.);

**3.** Внешний вид картриджей и запасных частей к ним после оказания услуг Исполнителем должен быть без дефектов и явных, видимых поломок;

Порядок и условия оказания услуг:

Оказание услуг должно проводиться в строгом соответствии с порядком установленной заводом изготовителем.

Услуги по замене печатающей головки Epson L800 должны включать следующие работы:

- полную разборку блока печатающей головки;

- технологическую обработку всех деталей узла проявки, подвергающихся износу (очистку сжатым воздухом, промывку, полировку специальными растворами и кремами, смазку соответствующих деталей);

- снятие остаточного электростатического заряда;

- регулировочные работы;

- промывку системы непрерывной подачи чернил;

- заполнение чернилами;

- заключительное тестирование качества печати (производится с проверкой качества работы на основе теста печати по проверочной таблице).

Услуги по ремонту узла термозакрепления Kyocera FK-171 должны включать следующие работы:

- полную разборку узла термозакрепления;

- технологическую обработку всех деталей узла термозакрепления, подвергающихся износу (очистку сжатым воздухом, промывку, полировку специальными растворами и кремами, смазку соответствующих деталей);

- снятие остаточного электростатического заряда;

- регулировочные работы;

- замену бушингов тефлонового вала;

- замену тефлонового вала;

- заключительное тестирование качества печати (производится с проверкой качества работы на основе теста печати по проверочной таблице на 32 полутона серого цвета).

Услуги по ремонту блока фотобарабана Kyocera DK-170 должны включать следующие работы:

- полную разборку блока фотобарабана;

- технологическую обработку всех деталей блока фотобарабана, подвергающихся износу (очистку сжатым воздухом, промывку, полировку специальными растворами и кремами, смазку соответствующих деталей);

- снятие остаточного электростатического заряда;

- регулировочные работы;

- замену чистящего лезвия;

- замену фотобарабана;

- заключительное тестирование качества печати (производится с проверкой качества работы на основе теста печати по проверочной таблице на 32 полутона серого цвета).

Услуги по ремонту узла термозакрепления Kyocera FK-1150должны включать следующие работы:

- полную разборку узла термозакрепления;

- технологическую обработку всех деталей узла термозакрепления, подвергающихся износу (очистку сжатым воздухом, промывку, полировку специальными растворами и кремами, смазку соответствующих деталей);

- снятие остаточного электростатического заряда;

- регулировочные работы;

- замену тканевой накладки прижимной планки нагревателя, с нанесением достаточного количества высокотемпературной смазки;

- замену термопленки;

- заключительное тестирование качества печати (производится с проверкой качества работы на основе теста печати по проверочной таблице на 32 полутона серого цвета).

Услуги по ремонту блока фотобарабана Kyocera DK-1150 должны включать следующие работы:

- полную разборку блока фотобарабана;

- технологическую обработку всех деталей блока фотобарабана, подвергающихся износу (очистку сжатым воздухом, промывку, полировку специальными растворами и кремами, смазку соответствующих деталей);

- снятие остаточного электростатического заряда;

- регулировочные работы;

- замену чистящего лезвия;

- замену фотобарабана;

- заключительное тестирование качества печати (производится с проверкой качества работы на основе теста печати по проверочной таблице на 32 полутона серого цвета).

Услуги по замене роликов захвата бумаги Kyocera p2335d должны включать следующие работы:

- неполную разборку принтера;

- технологическую обработку всех деталей принтера, подвергающихся износу (очистку сжатым воздухом, промывку, полировку специальными растворами и кремами, смазку соответствующих деталей);

- регулировочные работы;

- замену изношенных роликов захвата.

Время реагирования на заявку Заказчика – не более 2 (двух) рабочих дней с момента получения заявки. Время оказания услуг (от момента получения техники у представителя Заказчика, до момента возврата ему же) не более 10 (десяти) рабочих дней.