***Приложение 3***

***к Извещению об осуществлении закупки***

Описание объекта закупки

1. Наименование, функциональные, технические и качественные характеристики и количество поставляемого товара:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование товара, работы, услуги** | **Код позиции****КТРУ** | **Характеристики товара, работы, услуги** |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Единица измерения характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** | **Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге** |
| Уголь05.10.10.000-00000025 | Класс (по размеру кусков) | Рядовой (Р) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Марка | Длиннопламенный (Д) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Обогащение | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Размер кусков | ≤ 300 | мм | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики | В состав описания включены наиболее важные технические характеристики каменного угля в соответствии с эксплуатационными характеристиками котельного оборудования заказчика. |
| Влага рабочего топлива  | 11 ± 2 | Процент | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В состав описания включены наиболее важные технические характеристики каменного угля в соответствии с эксплуатационными характеристиками котельного оборудования заказчика. |
| Зольность сухого топлива | 16 ± 0,1 | Процент | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В состав описания включены наиболее важные технические характеристики каменного угля в соответствии с эксплуатационными характеристиками котельного оборудования заказчика. |
| Общая сера сухого топлива  | 1 ± 0,7 | Процент | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В состав описания включены наиболее важные технические характеристики каменного угля в соответствии с эксплуатационными характеристиками котельного оборудования заказчика. |
| Выход летучих веществ сухого беззольного топлива | 40 ± 0,5 | Процент | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В состав описания включены наиболее важные технические характеристики каменного угля в соответствии с эксплуатационными характеристиками котельного оборудования заказчика. |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива | ≥5100 | ккал | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В состав описания включены наиболее важные технические характеристики каменного угля в соответствии с эксплуатационными характеристиками котельного оборудования заказчика. |
| Высшая теплота сгорания рабочего топлива  | ≥5800 | ккал | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В состав описания включены наиболее важные технические характеристики каменного угля в соответствии с эксплуатационными характеристиками котельного оборудования заказчика. |

**Требования к безопасности товара:** Наличие документов, подтверждающих качество товара, передаваемых при поставке товара. Соответствие товара ГОСТам, СанПин, техническим регламентам.

**Гарантийные обязательства**. Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев от общего срока годности.

**Условия поставки товара:**

Доставка товара осуществляется Поставщиком собственным транспортом или с привлечением третьих лиц за свой счет до склада Заказчика. Все погрузо-разгрузочные работы осуществляются Поставщиком собственными силами и техническими средствами.

**Обоснование применения дополнительных характеристик:**

Обоснование необходимости использования дополнительной информации, (дополнительных требований к предмету закупки) согласно п.6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Постановления Правительства РФ №145 от 08.02.2017 г. Использование технических характеристик, не установленных в КТРУ, либо уточняющих те характеристики, которые установлены в КТРУ, в каталоге товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд по данному коду позиции, отсутствует более подробное описание, информация о необходимых функциональных, технических и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках объекта закупки, связанных с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика. И во избежание поставки товара ненадлежащего качества, и не противоречит статье 33 и иным нормам Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», требованиям Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции» или техническим требованиям, прописанным в КТРУ.

**Место поставки товара**:Алтайский край, г.Рубцовск, ул.Рихарда Зорге, 121.